Можно создать 4094 уникальных VLAN

Trunk – тэггированный трафик

Access- не тэггированный

VTP – VLAN Trunking Protocol

VRGP - аналог VTP для GRAP

Сокет – объединение IP и порта

TCP- Настройка подключения в три этапа с синхронизацией узлов

VDP – Настройка подключения без синхронизации

**Static Routing**

Putty – прога для второй лабы

RIP – протокол динамической маршрутизации

TTL – пакет для сканирования сети